

Príloha č. 1

**Návrh na plnenie kritérií**

1. **Verejný obstarávateľ**

Názov: **Stredná odborná škola polygrafická**

So sídlom: Račianska 190, 835 26 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Roman Šíp, PhD., riaditeľ školy

Tel.: 02/49 20 92 20

IČO: 00894915

IČ DPH: SK2020325186

1. **Uchádzač**

Názov: So sídlom:

Štatutárny zástupca:

Tel.:

IČO:

IĆ DPH:

Kontaktná osoba uchádzača:

1. **Kritérium na vyhodnotenie ponuky:**

**– najnižšia cena zákazky (dodanie celého predmetu zákazky v EURO vrátane DPH)**

**„Oprava schodiska a vchodu do budovy teoretického vyučovania“**

Špecifikácia predmetu plnenia:

* Ostatné konštrukcie a práce-búracie
* Búranie dlažieb, s podklad. lôžkom z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -, 02000t
* Rezanie muriva, otvor 600x900 mm, hr. do 150 mm
* Prenájom kontajneru a odvoz sutiny
* Úpravy povrchov, pod
* Vyspravenie podlahy 100 %
* Izolácie proti vode a vlhkosti
* Tesniaci pás
* Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás
* Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m
* Konštrukcie doplnkové kovové
* Mreža s rámom - čistiaci kus výklopný na čistenie, zabezpečený proti krádeži na pánty s možnosťou čistenia, otváranie na imbus
* Vyplnenie otvorov po čistiacich kusoch
* Podlahy z dlaždíc
* Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného protišmykové v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm
* Mrazuvzdorná protišmyková keramická dlažba 300x300 mm
* Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m
* Vodorovný presun sute do kontajnera

***„V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie s technickými parametrami rovnakými alebo vyššími/lepšími.“***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Popis | MJ | Množstvo | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH |
| 1 | Búranie dlažieb s podkladovým lôžkom | m² | 112,34 |  |  |
| 2 | Rezanie muriva, otvor 600x900 mm, hrúbka do  150 mm | m | 3,00 |  |  |
| 3 | Vyspravenie podlahy | m² | 112,34 |  |  |
| 4 | Izolácia proti vode a vlhkosti | m² | 112,34 |  |  |
| 5 | Mreža s rámom, čistiaci kus výklopný | ks | 2 |  |  |
| 6 | Montáž keramických protišmykových dlaždíc do tmelu 300x300 mm | m² | 112,34 |  |  |
| 7 | Keramická mrazuvzdorná protišmyková dlažba 300x300 mm | m² | 124 |  |  |
| 8 | Protišmykový pas, 2 m | m | 16 |  |  |
| 9 | Presun sute do kontajnera |  |  |  |  |
| 10 | Odvoz sute |  |  |  |  |

Spracoval: ..............................................

V ................................., dňa ....................